일  반  시  방  서

1.각종시방서 비치

본 공사는 계약서, 설계도서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 등 계약 문서에 의하여 시행하여야 하며,

본 계약문서에 규정하지 않은 사항은 아래의 각 시방서 및 규정에 따라 시행하여야 하고 수급자는 본 시방서 및 규정을 현장사	무실에 비치하여 숙지, 활용하여야 한다.

가.도로의 구조, 시설기준에 관한 규정

나.건설교통부 제정 각종 공사 표준시방서 및 설계기준

-도시철도공사 표준시방서

-철도공사전문시방서

-한국철도시설공단 전문시방서

-토목공사 일반 표준시방서

-도로공사 표준시방서

-도로포장 설계 및 시공지침

-콘크리트 표준시방서

-구조물 기초설계기준

다.일반국도 구조물 표준도

라.도로관련 각종 지침

-도로노선 계획수립 지침

-교차로 계획 및 개선의 일반지침

-도로변 휴게소 설치관리 지침

-구국도 관리에 관한 업무처리 지침

-도로안전시설기준 등

마.건설공사 관련 법령 및 규정(건설기술관리법, 도로법, 도시계획법 등)

바.한국산업규격

사.건설공사 품질 및 규격관리실무 편람

아.환경․교통․재해등에 관한 영향평가법

자.산업안전보건법

차.기타 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

2.설계 적용 기준

가. 수량 및 단가산출은 정부제정 건설공사 표준품셈, 실적단가에 의하여 산출하고 이에 준 할 수 없는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정단가를 감독자와 협의하여 산출하고 그 결과를 발주처에 보고하여야 한다.

3.일반시방서 및 특별시방서의 우선 순위

가. 일반시방서의 내용과 특별시방서의 내용이 서로 상이한 경우에는 특별시방서를 우선으로 하며 도면과 시방서가 상이한 경우에는 도면을 우선으로 하되 도면이 오류나 누락 등으로 모순이 있을 경우에는 발주처, 감독자와 수급자가 상호 협의 하여 시행하여야 한다.

나. 일반 및 특별시방서에 명기된 내용 이외에 정밀공사 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주처와 협의하여 시행하여야 한다.

4.도면

본 계약공사의 설계도면 목록은 설계도에 명시된 바와 같다.

5.시공도면

가. 수급자는 어느 부분의 공사이든 그 공사를 효과적으로 시공하기 위하여 시공도면 작성이 필요하다고 판단되면 공사를	착공하기 전에 감독자에게 그 취지를 통보하여야 한다.

나. 감독자는 공사 착공에 앞서 수급자나 하수급자가 시공하여야 할 공사범위중 시공 상세도의 작성 및 제출을 요구할 수 있다.

다. 수급자는 토공 착수 이전에 토량의 이동 상황을 측정할 수 있도록 상세한 토적표를 작성하여야 한다.

라. 토공계획은 운반거리가 최단이 되도록 계획하여야 하며 공사착공 이전에 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 하며 이러한   계획의 승인으로 수급자의 계획상 책임이 감면되는 것은 아니다.

마.수급자는 지중․수중 구조물을 포함하여 모든 시설물에 대한 각 공정단계별(교량공의 경우 : 지중․수중의 기초물, 교각 및 교대의 하부공, 상부공) 완성시마다 폭, 두께, 길이, 계획고, 좌표 등을 정밀히 측정한 시공도면을 감독자에게 제출하여야 하며,  감독자는 수급자가 제시한 시공도면의 시방규격에 맞는지의 여부 등을 확인, 시정 조치를 취하여야 하고, 그 시공도면은 적정한 건설기술자의 배치를 요청할 때는 이에 응하여야 한다.

6.착공계 및 예정공정표

가.착공계 제출

수급자는 착공과 동시에 착공계를 제출하여야 하며 제출시에는 현장대리인, 안전관리책임자 및 시험사를 제반 법규에   적합한자로 선임하여 보고하고 즉시 공사 현장에 고정 배치시켜야 한다.

나.예정공정표

수급자는 계약 수행에 필요한 상세한 예정공정표를 2부 작성하여 감독자에게 제출하여야 하며 예정공정표를 수정하여야 하는 경우에는 다시 제출하여야 한다.

7.진도보고서

현장대리인은 현장에 투입한 인원, 장비 및 자재현황을 포함한 작업일지와 공사 진도를 매일 감독자에게 보고하여야 하며, 매월 각 공종별 월간 공사 진도 보고서를 감독자가 지정하는 양식에 의하여 작성, 제출하여야 한다.

8.공사용 장비

가. 수급자는 감독자로부터 승인을 받은 장비를 공사추진에 차질이 없도록 반입하여야 한다.

나. 단, 반입된 장비가 본 공사에 부적합하거나 감독자의 교체 요구가 있을시에는 즉시 교체하여야 한다.

9.측량기구 비치

수급자는 공사 착공과 동시에 필요한 측량기구를 현장에 비치하여야 한다.

10.안전관리

가.안전관리자의 배치

수급자는 산업안전보건법 제15조에 의거 안전관리자를 선임 배치하여야 하며 발주처장의 사전승인 없이는 공사현장을 이탈할 수 없다.

나.안전시설 및 안전장구

수습자는 착공과 동시에 안내간판 및 제반안전시설을 설치하여 안전사고가 일어나지 않도록 하여야 하며, 현장종사자들이 착용할 안전장구를 현장에 비치하여야 하며 현장종사자 전원은 반드시 안전헬멧과 안전구두를 항시 착용하고 현장에 근무하여야 한다.

다. 안전교육 및 안전진단

수급자는 현장조사자에게 매월1월 이상 안전교육을 실시하여야 하며, 현장시설에 대한 안전진단을 수시로 실시하여야한다.

라. 수급자는 산업안전 보건관리 규정에 따라 사업장마다 관리규정을 제정하여 시행하고, 설계에 계상된 건설공사	표준안전관리비에 의거 산업안전보건법 및 관리규정에 따라 안전사고 예방에 만전을 기하여야 한다.

11.교통관리계획서 제출

수급자는 세부 예정공정표 제출시 공사시행으로 인하여 통행차량 및 주민의 소통에 지장이 없도록 아래와 같은 교통질서 확립계획을 작성하여 발주처장에게 서면으로 제출하여야 한다.

가. 신호수 배치계획(인원 및 지점표시)

나. 각종 안내간판 설치계획(위치, 종류 및 수량)

다. 기타 공사시행에 안전사고 예방을 위한 각종 안전시설 설치계획(위치, 종류 및 수량)

12.확인측량

가. 일반사항

1)수급자는 시공에 필요한 모든 측량을 실시하여야 하며 측량성과는 감독자의 확인을 받아야 한다.

2)수급자는 설계도면 또는 감독자가 서면으로 제시한 기준점의 위치, 선형 및 표고를 기준으로 하여 모든 공사부분의 위치, 표고, 규격 및 선형의 정확한 확인 측량을 시행하여야 하고 확인측량에 소요되는 제반 기구장비 및 인원을 동원하여야 한다.

3)공사진행중에 위치, 표고 및 선형 등의 오류를 시정하여야 하며 이에 소요되는 제반 기구장비 및 인원을 동원하여야 한다.

4)감독자가 확인측량 또는 선형이나 표고의 측량성과를 검측하였다하여 이러한 측량에 대한 수급자의 책임이 감면되는 것은	아니다.

5)수급자는 확인측량에 관계되는 수준점 기표 기준말뚝등을 잘 보존하여야 한다.

나.확인측량비

1)확인측량에 소요되는 비용은 수급자가 부담하여야 하며 이러한 비용은 입찰금액에 포함된 것으로 간주한다.

다.확인측량의 시행과정

1)영구 수준점기표와 기준점 말뚝은 실시설계 단계에서 이미 조사한 바 있으나, 수급자는 확인측량을 시행하기 전에 현장답사를 하여 수준점 기표 또는 기준점 말뚝의 현황을 조사하여 목록을 작성하고 배부 받은 설계도서와 대조하여 일치여부를  확인하여야 한다.

2)만일 수급자가 공사착수 이전에 이의 제기가 없는 경우에는 수습자가 확인한 바와 같이 설계도서의 내용이 일치하여야 한다.

3)각 횡단면지점의 말뚝박기 및 지점 표시는 수급자의 부담으로 시행하여야 한다.

4)수급자는 각 측량 기준점에 말뚝기준점에 말뚝을 견고하게 타설하여야 하며, 각 횡단면 지점에는 횡단면의 순위번호를 기입한 말뚝을 설치하여야 한다.

5)공사를 효과적으로 수행하는데 필요한 모든 시공측량은 수급자의 부담으로 한다.

6)토공을 완료한 후 포장공을 시공하기 이전에 수급자는 정확한 중심선 측량을 하여야 한다.

라.측량요원

공사수행 전기간을 통하여 확인측량을 시행하기 위해서는 수급자는 수련된 측량요원을 고정 배치하여야 하며 측량착수 전에    측량요원 명단을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

13.현장확인 및 설계도서 검토

수급자는 공사착공과 동시에 본 설계도서의 내용과 현장을 확인하여 이상유무를 즉시 발주처장에 보고하여야 하며, 특히 설계도서 검토시는 주요 구조물의 공법, 구조해석, 철근 배근 및 수량, 기초정착 심도 등 제반사항을 검토하여 누락, 오류, 구조안전성 등의 이상 유무를 검토 확인 후 그 결과를 발주처장에 보고하여야 하며, 수급자는 이러한 설계도서 이상유무 확인 없이는 공사를 시작 할 수 없다.

14.가설공사

가.수급자는 주요 가설물 또는 동바리공을 요하는 공사는 공사착공 1개월 이전에 채택할 가설공사의 각종 부재가설공법과 가설물에 대한 계산서를 첨부한 시공 도면을 작성, 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

나.모든 가설물은 이에 재하되는 하중에 견딜 수 있도록 적절히 설계하여야 하며 또한 견고하게 시공하여야 한다.

다.본 공사는 기존 도로상에서 시공되므로 가설물의 설계는 안전하고 적절한 교통소통을 보장 할 수 있는 것이어야 한다.

라.수급자는 필요하다고 판단되거나 또는 감리원 및 관계관서의 요구에 따라 필요한 시간과 장소에 조명장치, 경비방책 등을 수급자 부담으로 비치하고 유지관리 하여야 하며 감독자는 이 같은 시설물의 변경을 요구하는 경우에 이에 응하여야 한다.

마.상술한 바와 같은 감독자의 승인이나 변경지시에 관계없이 계약에 의하여 설치한 가설물에 대하여 수급자는 가설물에 제거할 때 까지 효율성, 안정성, 유지보수 그리고 이러한 가설물에 부가되는 모든 의무와 위험에 대하여 전반적인 책임을 져야 한다.

바.과오나 사고에 의한 가설물의 손괴나 인명 피해는 다른 협약으로 보장되어 있지 않는 한 수급자의 부담으로 원상복구 하여야 한다.

15.공사용 재료

가.품질

1)공사에 사용할 모든 재료는 신품으로서 시방서 규정에 부합되는 품질로 감독자의 승인을 받은 것이어야 하며, 입찰 공고일 현재의 한국산업규격(이하KS라 칭함)규정의 내용과 일치하여야 한다.

2)모든 재료는 그 재료원은 공사현장 어느 곳에서나 검사를 받을 수 있으나 재료원에서의 재료시험승인이 반드시 공사현장에서의 시험승인을 뜻하는 것은 아니다.

3)모든 공사제품은 본 시방서에서 별도 요구조건이 없는 한 인정 될 수 있다.

나.공급원의 승인

1)수급자는 재료를 발주하기 이전에 공사에 사용할 각종 재료의 승인을 받기 위하여 감독자에게 재료의 제조업자명과 공급원에 대한 내용을 제출하여야 한다.

2)수급자는 이와 관련하여 산업통상자원부에서 인정한 KS합격품을 원칙으로 하되 그 외 모든 공장제품의 사용시에는 신빙성이 있는 공공시험소 또는 연구소로부터 그 제품에 대한 시험성과표를 발급받아 감독자에게 제출하여야 한다.

3)수급자는 편의상 공급원을 수시로 제출할 수 있으나 감독자의 사전 승인 없이 공급원을 변경 할 수 없다.

4)수급자는 각 재료의 발주서 2부를 감독자에게 제출하며 추후에 재료의 표준 또는 현상을 변경하여야 할 필요성이 있을 경우에는 감독자의 서면 승인을 받아야 한다.

다.재료시험

1)검사

(가)감독자가 필요하다고 인정 할 때에는 제품의 시험EH는 제조과정의 감독을 취하여 해당 제조 장소에서 감사원을 파견 할 수 있다.

(나)제품은 출하하기 전에 제조 장소에서는 검사를 받거나 또는 공사현장에 반입된 후에 검사를 받을 수 있으나 감독자는 사전시험의 시행여부를 불문하고 재료의 사용을 거부할수 있다.

(다)만일 감독자가 제조 장소에서 검사원을 파견하지 않을 경우 수급자는 해당제품이 관련시방서의 요구 규정에 걸맞는 재료시험을 필요하다고 확인 될 수 있는 제조사의 검사 필증, 품질시험필증, 제조필증 등을 발급받아야 한다.

(라)그러나 검사원을 파견하지 않았고 제조자의 검사 필증이 있다 할지라도 현장에 반입될 제품이 시방서 규정에 부합치 않거나 부적합한 재료인 경우 감독자는 그 제품의 사용을 거부 할 수 있다.

2)시료

(가)특수한 방법에 의하여 재료의 시료채취 및 시험에 관한 아래에 열거하는 특별규정 이외에도 수급자는 계약의 수행을 위하여 사용하게 될 모든 재료 및 제품의 시료는 감독자의 요청이 있을 때에는 어떤 경우를 막론하고 이를 무료로 제공하여야 한다.

(나)승인된 시료는 공사 완료시 까지 감독자가 보관하며 공사에 사용된 재료의 품질 또는 특성이 시료와 상이할 경우에는 감독자는 이의 사용을 거부한다.

(다)수급자는 시료를 보관할 상자를 제공하여야 하며 소요비용은 수급자가 부담하다.

3)재료시험

(가)수급자는 일반시방서의 [시험]항 및 특별시방서에 기술된 재료시험을 시행하여야 한다. 이때 부적합하다고 판정된 자재는 감독자의 지시에 따라 즉시 현장에서 반출하여야 하며 현장대리인은 검수에 필요한 제반기구와 인력동원에 적극 협조하여야 한다.

(나)감독자의 검수를 받는 자재는 감독자의 승인 없이 현장외로 반출할 수 있으며 감독자가 지정하는 주요자재는 수급자 책임하에 관리 및 보관하여야 하고 감독자의 지시에 따라 출고하여야 한다.

라.재료의 선정

1)수급자는 공사에 사용한 재료원을 선정할 책임이 있다.

2)보고서에 재료원의 위치와 채취 가용량이 표시되어 있으나 그 정확성에 대한 보장을 할 수 없으며 이는 수급자의 편의를 위하여 조사 작성된 것에 불과하다.

3)수급자는 지시된 바에 따라 공사에 적합한 재료원의 선정을 위하여 시굴과 시험을 시행하여야 하며 시굴의 빈도는 감독자의 지시에 따른다.

4)이러한 작업에 소요되는 비용은 입찰 금액에 포함된 것으로 간주하고 별도 지불을 하지 않는다.

마.시료채취

1)일반사항

(가)모든 공사 재료의 시료는 공사착공 후 가능한  조속히 제출하여 승인을 받아야 하며 공사 진행중에도 감독자의 지시에 따라 수시로 제출하여야 한다.

(나)승인 된 시료는 감독자가 보관하여 어떤 재료이든 시방서 규정에 부합되지 않거나 승인된 시료와 비교하여 부적합할 경우에는 사용 할 수 없다.

(다)시료는 본 시방서에 규정된 방법 또는 시험 방법에 규정된 방법으로 채취하여야 하며 기타의 경우에는 감독자의 지시에 따라 채취한다.

(라)시료채취에 소요되는 비용은 입찰금액에 포함된 것으로 간주한다.

2)시술공

시험공의 재료가 동일질인 경우에는 매 30m깊이에서 채취하여야 하며 굴착의 심도는 사용하고자 하는 재료층의 바닥까지 하여야 한다.

3)저장재료

저장된 재료에서 시료를 채취할 때에는 표면재료를 제거하고 최소한 3개이상의 별개지점에서 동량을 채취하되 재료의 분리현상이 일어나지 않도록 하여야 한다.

4)채취한 각 시료는 손으로 충분히 혼합한 후 4등분하여 시험정량을 채취한다.

바.불량재료

본 시방서 규정에 위배되는 재료는 공사에 사용할수 없으며 모든 불량재료는 즉시 수급자의 부담으로 공사현장에서 제거 반출되어야 한다.

사.재료의 취급자 저장

1)수급자는 창고와 야적장을 확보하여야 하며 감독자의 사전승인 없이 정부나 지방관서의 시설을 사용하지 못한다.

2)모든 공사용 재료는 조심스럽게 취급하여야 하며 단시일내에 사용하지 않을 재료는 바닥의 높이가 지상 15cm이상이고 환기 및 방수시설이 충분히 구비된 건물내 저장하여야 한다.

3)시멘트 및 석회 등은 현장에 반입되는 순서에 따라 분리 저장하고 사용도 그 순서에 따른다.

4)저장승인된 재료는 보호 및 저장에 만전을 기할수 있는 구조이어야 한다.

5)사용승인된 재료는 지정된 장소에 야적할 수 있으나 수급자는 야적하기 전에 야적장을 깨끗하고 평탄하게 정리하여야 하며 감독자의 요구가 있으면 야적하고자 하는 재료의 종류에 따라 암석 또는 적합한 경질재료로 바닥을 처리하여야 한다.

6)입도가 다른 골재 재료는 분리하여 야적하여야 한다.

7)아스팔트, 시멘트, 석회 등은 현장에 적합한 시설이 구비되어 있고 감독자가 원할한 공급이 가능하다고 인정하는 경우에는 비포장, 벌크(bulk)상태로 자장할수도 있다.

16.현장기술자 교체

가.수급자의 현장 대리인 또는 그의 기술자들이 당해 공사의 적정한 공사 수행 및 품질확보를 위하여 부적절 하다고 인정되는   경우 감독자는 수급자에게 이들의 교체를 요구 할수 있으며 수급자는 감독자로부터 교체요구가 있을시에는 특별한 사유가 없는 한 즉시 교체되어야 한다.

나.공사용 자재와 시공이 설계도면 및 시방서에 맞지 않을때 또는 부적당하다고 지적을 받을 때에는 수급자 부담으로 즉시 이를   수행해야 한다.

17.보상

공사 시공 과정에서 안전사고 등 제반피해에 대해서는 수급자 부담으로 보상 또는 원상복구 하여야 하며 이로 인한 민․형사상 책임을 다하여야 한다.

18.용지도 및 조서작성과 지장물 및 용지경계표시 등 확인

가.수급자는 분할용지도에 의한 용지경계 설정을 확인하고 경계표지 말목이 유실되지 않도록 철저히 하여야 한다.

나.분할 용지도, 용지저서 및 지장물 조서 등을 활용, 현지를 재확인하여 공사추진에 지장이 없도록 당해 연도 시공구간에 대한 기공승락 징구 등 보상협의를 지원 및 협조하여야 한다.

다.편입용지 보상협의 유무와 지장물 철거 및 이설확인 등을 철저히 파악하여야 하며, 협의 불응 토지, 지장물 등에 대하여는 발주처 또는 감독자를 지원하여 수용재결 신청서류를 조속히 작성토록 적극 협조하고 공사 추진 장애요소를 사전 해소하여야 한다.

라.공사중 지하매설물 등 새로운 지장물 발견시에는 이를 확인한 후 감독자를 경유하여 발주처장에게 보고 할 수 있도록 자료 등을 제출하여야 한다.

특  별  시  방  서

제1장 총칙

1.일반사항

1-1 공사기간

본 공사의 공기는 90일로 하고 다음의 경우에 한하여 발주처 승인을 받아 그 기간을 연장 할 수 있다.

1)공사기간 중 강우일수가 평균 강우일수보다 많을 때

2)천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

3)발주처의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

4)기타 민원 제기, 설계변경 등으로 공사지연 등의 불가피한 사항이 발생되었을 때

1-2 설계변경조건

본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계 변경할 수 있다.

1)설계당시 조사 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경

2)시공결과 구조물 및 토공의 추정 암반선이 변경될 경우 실제에 맞추어 변경

3)골재원 및 토취장, 사토장 등의 위치 및 운반거리가 변경될 경우

4)유용토 운반거리 등 각종 운반거리가 변경될 경우

5)천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

6)확인측량 결과 지형의 차이 등 현지여건이 변경되었을 경우

7)발주청의 방침변경 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

8)기타 현장의 여건변동에 따라 계약내용이 변경시

1-3 세부시공계획서

착공 후 세부시공계획서를 작성하여 감독자를 경유, 발주처에 제출하여야 하며 시공 전 해당공종에 대하여 구체적인 품질확보방안이 포함된 시공계획서를 작성하여 감독자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

2.적용기준

2-1 특허권 및 특허사용료

수급자가 이 공사와 관련하여 발명품, 공법, 설비, 물건, 공정, 또는 장치 따위를 같은 특허종목을 사용할 때에는 특허 사용료나 면허료를 지불 하여야 한다. 수급자는 타인의 특허권에 속하는 발명품, 공법, 설비, 물건, 공정, 또는 장치 등을 제작, 구매, 사용 또는 판매함에 있어서 타인의 특허권을 침해하여 특허권자의 개인, 상사, 또는 회사가 제기하는 청구로 인하여 발생하는 모든 성질의 소송비용, 손해배상 및 경비 등의 피해로부터 발주처를 보호 하여야 한다.

수급자는 발주처의 요청이 있을 때에는 그러한 피 소송 사업을 서면으로 통지함은 물론 그 변론에 필요한 모든 비용을 발주처의 요구에 따라 지불하여야 한다. 만약 수급자가 설계에 반영된 특허종목을 사용할 수 없을 경우에는 이와 동등하거나 그 이상의 품질 및 기능을 가진 타제품 또는 공법으로 발주처의 승인을 받아 대체할 수 있다.

2-2 하자책임

수급자는 시공 완료 후 발주처의 요구사항에 따라 미니열차를 시범운행하여야 하며, 미니열차 자체결함이 아닌 문제가 발생할 시 모든 책임은 수급자가 지도록 한다.

2-3 하자보수기간

모든 공사물의 하자보수기간은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 국가계약법률이라 칭함) 및 실시공사계약 일반조건에 따른다.

2-4 공사량측정 및 공사대급지불

(1)공사량측정 및 지불범위

계약에 의거하여 완성된 모든 공사의 공사량 및 공사대급지불 범위는 설계도서 및 단가규정 등 공사계약문서에 따른다

(2)공사대금지불방법

계약에 의거하여 지불하는 모든 공사대금은 국가계약법률 그리고 시설공사계약 일반조건 및 특수조건에 따른다.

2-5 입찰, 낙찰, 계약등의 사무처리 규정

본 공사 계약을 위하여 입찰, 낙찰, 계약 까지의 모든 사무처리 규정은 국가계약법률 및 시설공사 입찰유의서 및 시설공사계약 일반조건 및 특별조건에 따른다.

2-6 공사원가계산

(행정자치부 예규 제374호) 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙에 따른다.

2-7 기타사항

2-7-1 노무관리

(1)수급자의 현장대리인

①수급자는 공사기간 중 또는 그 이후 수급자가 계약상의 의무를 적정하게 완수하기 위하여 필요하다고 감독자가 인정하는 기간중에는 현장 대리인을 배치하여야 한다.

②현장대리인은 감독자의 명령과 지시를 받아야 한다.

(2)수급자의 고용인

①수급자는 공사의 시공과 유지를 위하여 현장에 다음의 인력을 고용 공급하여야 한다.

-관련직종의 기술과 경험이 있는 보조기술자가 요구될 경우, 현장대리인의 보조대리인,십장 및 조장

-공사의  적정시공과 하자보수에 필요한 숙련공, 보조숙련공 및 미숙련인부

②감독자는 수급자가 공사의 시공 또는 하자보수에 직접 또는 이와 관련하여 고용한 인원중 감독자가 판단하기에 품행이 바르지 못한 자, 무능력 자. 임무수행을 태만히 한자, 또는 채용이 부적격자를 공사현장으로부터 퇴거시키도록 요구하거나 고용을 거부할 권한을 가지며 그러한 인원들은 감독자의 서면 승인 없이는 공사현장에 재채용될 수 없다.

③퇴거당한 자는 감독자가 승인한 자격 있는 자로 가능한 한 빨리 대체시켜야 한다.

(3)노사분쟁으로 인한 공사지연

수급자는 공사를 적절한 방법과 순서에 따른 수행하여야 하며 현장에 근무하는 관리자와 근로자의 편의를 제공하여 노사분규 및 쟁의 발생을 방지하여야 하며 이로 인한 공사지연 및 현장피해는 모두 수급자의 책임과 부담으로 한다.

2-7-2 천재지변, 비상사태 및 불가항력에 관한 사항

이 항의 규정은 계약에 포함된 다른 모든 규정에 우선하다.

3.공통사항

3-1 시공관리 강화

수급자는 적정한 시공계획 및 공정관리로 차질없는 시공관리를 위해서 각 공종별 토공, 구조물공, 포장공 등에 대한 철저한 시행을 위하여 아래 세부사항에 대해서 시행계획을 수립하여 이행하여야 한다.

3-1-1 토공

(1)시공전의 원지반상에 고인물 제거 및 시공중의 가배수로를 설치하여야 한다.

(2)외부 유입수처리 및 법면 가배수로를 설치하여야 한다.

(3)절토 후 절토면에 대한 암반 절리상태를 조사하여 그 결과를 감독자에게 제출하여야 하며 필요시 절리상태에 따른 대책을 수립해야 한다.

(4)절․성토부 층따기 및 다짐작업을 철저히 이행하여야 한다.

(5)절․성토부의 경계에는 배수층 및 지하배수구를 설치하여야 한다.

(6)성토시 불량토(유기점토 및 이토등)는 현장 밖으로 제거하여야 한다.

(7)선정시험 성과에 따른 최적 함수비가 되도록 관리하여야 한다.

(8)부설된 재료는 신속한 다짐으로 빗물 침투 예방에 철저를 기하여야 한다.

(9)소정의 다짐두께(노체 30cm,노상20cm)를 반드시 준수하여야 한다.

(10)성토법면 다짐 철저 및 도수로 설치위치 적정 여부를 검토하여야 한다.

(11)비탈면 흙에서 자갈, 호박돌 등은 제거하고 떼의 성장에 적합한 흙을 사용하여야 한다.

(12)뒷채움시 양질의 입상재료(동상방지층 재료 등)를 사용하여야 한다.

(13)로울러 다짐 불가능 부분은 소형 램머를 사용하여 다짐 작업을 하여야 한다.

3-1-2 구조물공

(1)현장 종사 기능공 및 기술자들이 구조물의 특히 복잡한 부위에 대한 시공을 용이하게 할수 있도록 수급자는 시공상세도를 작성한 후 당해 구조물을 시공하기 전에 감독자에게 제출, 검토를 받아야 한다.

①특수비계, 동바리 및 가교, 가도등의 설치도

②철근이음길이 및 철근이음 위치도

③구조물의 모따기 상세도

④콘크리트타설 순서도

⑤옹벽, 콘크리트측구의 끝부분 처리도

⑥배수관, 암거, 교량용 날개벽 등의 설치위치 및 연장

⑦기타, 규격, 치수, 연장 등이 불명확하여 시공에 어려움이 예상되는 부위의 각종 상세도면

⑧옹벽, 날개벽 등의 전개도

⑨배수공 위치 및 구조 상세도

철근 피복 및 간격 유지를 위한 받침 및 간격재의 설치 위치도 및 규격, 품질

기타 정확 시공을 위한 필요 상세도면

구조물 뒷채움 다짐장비는 컴팩터(compactor) 또는 후로그 램머(frog rammer)를 사용하여야 한다.

토질조사시 실제 보링하지 않고 추정치를 기재한 지점에 대해서는 공사시공시 실제 보링을 실시하고 그결과에 따라 시공하여야 한다.

(2)콘크리트는 수급자가 책임하에 품질을 확보할 수 있도록 자체 생산함을 원칙으로 하되 불가피한 사유로 자체 생산이 여의치 않을 경우에는 감독자 및 발주처장과 협의하여 결정하여야 한다.

(3)레미콘 현장 반입 1~2일전 사용골재가 공급원 선정시의 골재품질과 동일여부를 확인하여야 하며 상이 할때에는 시방규정에 맞도록 골재 합성비율 재조정 및 재배합 설계조치(모래의 조립율 0.2이상 변동시 재배합설계)하여야 한다.

(4)레미콘 타설시 공급처인 PLANT에 품질관리 직원을 상주시켜 자재 품질관리상태 및 계기성능에 대해서 점검하여야 한다.

(5)골재의 유해불순물, 마모율, 입도, 조립율 등 골재 품질시험을 수시로 실시하여야 한다.

(6)현장에 반입된 골재 야적장의 입경별 혼입지를 위하여 조․세골재 저장소에는 필히 칸막이 분리 보관 및 덮개를 설치하여 보관, 관리 하여야 한다.

(7)거푸집의 재질과 규격 확인을 철저히 하고 거푸집 내에 잡물제거 등 청소를 철저히 이행하여야 한다.

(8)철근은 동일 장소에 종류 및 지경별로 분리보관하여 가공후 현지에 운반조립토록 하고 피복두께 및 유호높이가 유지되도록 하며, 콘크리트 타설시 펌프가 또는 손수레 이용시 철근위치가 변경되지 않도록 결속선으로 각 교점마다 결속하여야한다.

(9)레미콘 반입시 슬럼프, 공기량 염분도 측정 및 규격 확인을 철저히 하여야 한다.

(10)콘크리트 타설시 펌프카를 사용하는 경우 AE제, 유동화재 등은 반드시 시험에 의하여 지정한 량을 사용하여야 한다.(가수금지)

(11)콘크리트 타설시 슬럼프치는 유동화제를 사용하여 조절하며 이 경우 유동화제를 포함한 모든 혼화제의 사용은 반드시 실험에 의해 용량을 정하고시공전 사용계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

(12)콘크리트 표면의 치밀성을 위하여 표면상태가 양호한 거푸집을 사용하고 표면청소 및 박리제 살포후 재사용하여야 한다.

(13)동일 구조물 콘크리트 타설시는 종류가 다른 레미콘은 사용을 금지하여야 한다.

(14)콘크리트의 압출강도 시험결과는 X-R관리를 작성하여 관리하여야 한다.

3-1-3 포장공

(1)동상방지층, 보조기층의 1회 다짐두께로 층다짐 철저 준수 및 이에 알맞은 재료를 현장에 반입토록 하고 최적함수비의 유지관리로 다짐을 철저히 하여야 한다.

(2)층별로 현장밀도시험을 실시하여 다짐도가 시방기준에 합격하였을 경우에 한하여 다음 공종 작업을 하여야 한다.

(3)보조기층 FINAL 검측시 보조기층면 상태 및 프로파일 결과에 따른 평탄성 불량개소 여부를 확인하여야 한다.

(4)아스콘은 현장반입 1~2일전 사용골재가 선정시험시의 골재품질과 동일여부를 확인하여 상이 할때에는 시방규정에 맞도록 골재합성비율 재조정 및 재배합 하여야 한다.

(5)아스콘은 수급자가 자기 책임하에 품질확보를 할수 있도록 자체 생산함을 원칙으로 하되 불가피한 사유로 자체 생산이 불가능할 경우에는 감독자 및 발주처장과의 협의하여 결정한다.

(6)아스콘 현장 반입시 AP함량, 석분토입, 온도관리 등 품질관리에 대해서 철저히 이행하여야 한다.

(7)아스콘 포장포설 이음부 관리를 철저히 하고 인두질을 철저히 시행(포장의 상․하층은 세로이음15CM이상, 가로이음은 1.0CM이상 어긋나게 시공하여야 한다.

3-1-4 기타

(1)불량 레미콘 및 아스콘은 무조건 현장에서 반출하여야 한다.

(2)불량 레미콘 등을 운반한 믹서 트럭은 당일 콘크리트 운반, 반입을 금지하여야 한다.

(3)불량품의 현장반입이 발견된 직후부터 반입되는 레미콘 등은 운반차별로 필히 품질을 확인하고 기록은 반드시 유지하여야 하며 레미콘 등 반출실적을 현장에 기록, 비치하여야 한다.

(4)아스콘 및 레미콘을 자체 또는 구매할 경우에도 반드시 배합설계를 실시하여야 한다.

구매시

ㄱ.감독자, 수급자, 생산공장 합동으로 배합설계 실시한다.

ㄴ.각종재료, 품질 등은 자체 생산시와 동일하게 충족되어야 한다.

ㄷ.공급원 승인을 득한 후 구매 사용하여야 한다.

ㄹ,공급원 승인시는 업체, 생산공장의 계약조건, 사후 품질관리 방법의 수단을 확보하기 위하여 필히 다음사항 등이 첨부되어야 한다.

a)감독자, 수급자, 생산공장 합동으로 배합설계 실시

b)각종 재료, 품질 등은 자체 생산시와 동일하게 충족되어야 한다.

c)수시 정기적으로 감독자, 수급자, 발주기관의 직원이 골재품질, 각종 게이지등 품질관리상 필요 사항에 대한 점검을 실시할 때 이에 응하여야 함

d)조골재의 형상변화(당초 강자갈 →쇄석골재), 골재의 조립율이 변화 또는 골재원이 변경될때 생산업체는 재배합 설계를 할수 있는 최소50일 전에 시공업체에 필히 통보 의무 부여

e)수시, 정기 점검 결과 시정, 보완이 있을 시 즉시 이에 응하여야 함

f)필히 염분측정기를 비치하여 매일 측정하고 그 결과를 기록 비치하고 감독자, 수급자, 발주처의 점검 등에 응할 의무 부여

g)아스콘 운반 중 온도저하를 방지할 수 있는 구체적인 보온 방법을 명시하고 이를 준수할 것과 이를 이향하지 않을 시는 현장도착시 반환조치에 필히 생산업체는 따라야 한다.

h)레미콘 운반시간(생산, 타설시간 감안)을 필히 주수하고 이 시간이 콘크리트 시방서에 규정된 운반시간을 초과하였을 경우에는 비록 슬럼프치 저하가 없더라도 필히 반환 조치

I)운반과정에서 가수할 경우에는 이유여하를 불문하고 반환조치

(5)본 공사에 사용될 레미콘의 배합설계는 소요강도별, 타설방법별(예, 믹스트럭으로부터 직접타설, 펌프카로 타설등)로 콘크리트 슬럼프치가 다르므로 각각에 대하여 배합설계를 달리 실시하여야 하며 이때 같은 강도라도 타설방법에 따라 슬럼프치를 달리하여야 하므로 이를 감안하여야 한다.

(6)현장 도착시의 콘크리트 슬럼프치를 기준으로 배합설계하여야 하므로 공장에서 현장도착시까지 운반, 타설하는데 기온의 영향등을 추가로 감안하여 배합설계시의 슬럼프치를 결정하여야 하며, 동일 강도는 또한 동일 타설방법이라도 타설시 계절(대기온도)에 따라 슬럼프치를 달리한 배합설계를 실시하여야 한다.

(7)구조물의 콘크리트 타설 순서도 및 부위별 소요 슬럼프치, 타설방법을 작성 제출, 감독자의 검토 승인 후 시공하여야 한다.

(8)콘크리트 다짐을 할 때에는 구조물의 두께등에 따라 바이브레이터의 규격을 결정하여 사용한다.

(9)품질확보를 위한 시공계획서를 공사 착수전에 감독자의 승인을 받아서 시공 하여야 하며, 이때 시공계획에는 콘크리트 부위별로 타설방법, 양생방법, 타설순서, 동일 구조물, 동일 강도라도 부위별로 슬럼프치, 운반과정에서의 슬럼프치 저하 방지대책, 양생방법 등 공사단계별로 공사품질을 확보 할 수 있는 방법을 모두 제시하고 감독자의 승인을 받아 시공하여야 한다.

3-2 공사현장 관리

(1)전주, 전신주, 상수도 등 기존 공공 시설물이 관계기관에 의해서 이전할 경우에는 공사에 직접 관계된 타수급자의 공사시행에 적극 협조하여야 한다.

(2)공사현장이 인접되어 있거나 또는 동일 장소에서 다른 공사가 있는 경우에는 항상 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 조치하여야 한다.

(3)공사시 공중에 감독자의 허가 없이 유수 및 수륙교통에 방해가 되는 행위 또는 공조에게 불편을 끼치게 하는 시공방법을 택하여서는 안된다.

(4)공사의 시공에 수반하는 소음, 진동, 먼지, 수질오염, 유해가스 등의 환경오염 방지에 노력하여야 하며 환경 및 위생에 관한 관계법령을 준수하여야 한다.

(5)공사장이나 그 주변에 있는 지장, 지하의 영구 또는 가설구조물에 대하여 지장을 주지 않도록 감독자와 협의 후 방호공동의 필요한 조치를 하여야 한다.

(6)수급자는 공사시공중에 발생하는 호우, 폭설, 강풍, 수해등의 천재를 최소한으로 방지하기 위하여 필요한 자재, 장비 등 적절한 방재체제를 확립하여야 한다.

(7)화약, 휘발유, 도료, 가스, 전기 등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법령에 정해진 바에 따라 최선의 방안을 강구하여야 한다.

(8)공사현장에 일반의 출입을 금지시킬 필요가 없는 경우에는 감독자의 승인을 받아 그 지역에 대하여 관계법령에 정해진 바에 따라 최선의 방안을 강구하여야 한다.

3-3 공사용도로 관리

(1)수급자는 공사용도로의 사용전에 당해도로의 개량 또는 보수방법 및 사용차량, 사용기간 등의 계획을 감독자에게 제출하고 그 승인을 받아야 하다.

(2)또한 수급자는 도로관리청 및 경찰청 등의 관계기관가 소정의 협의와 수속절차를 이행하여야 한다.

(3)공사용 도로는 항상 양호한 상태로 유지관리하여야 하며, 사용후는 당해 도로관리청 또는 토지소유자와의 합의하에 적절한 상태로 복구하여야 한다.

3-4 기타사항

3-4-1 수급자는 안전관리 소홀로 인한 각종 사고를 미연에 방지하기 위하여 체계적이고 계획적인 안전관리계획을 수립하여야 하며, 안전관리실시계획 수립시에는 정기(일일, 주간)수시점검계획, 특별(우기, 해빙기)점검계획, 전문안전진단 기관의뢰 계획(년1회이상). 안전관리 교육계획(월1회이상)등이 포함되어야 한다.

3-4-2 수급자는 현장직원(원청자, 협력업체) 및 기능공의 견실시공 의식고취를 위하여 아래 사항에 대하여 현장 정기교육을 실시하고 그 내용을 기록 비치하여야 한다.

(1)매일 작업전 특별교육을 실시하고 특별교육시에는 전일 작업분석, 평가를 하고 금일 작업시 유의사항을 지시하여야 하며 견실 시공 당부 및 구호 제창을 하여야 한다.

(2)현장직원및 기능공에 대한 정기교육계획(주1회)를 수립 실시하여야 하며 교육계획 수립시에는 견실시공 위식교육 및 시공결과 분석 평가, 부실요인 분석 및 대책강구 등이 포함되어야 한다.

3-5 공사중지

수급자가 건설공사의 설계도면, 시방서, 산업안전보건법 제26조 규정 및 기타관계서류의 내용과 적합하게 시공하지 않는 경우에 감독자는 재시공, 공사중지명령, 기타 필요한 조치를 할 수 있으며, 발주처는 재시공  또는 중지명령등의 보고를 받은 경우에는 이를 검토한 후 시정의 여부확인, 공사재개 지시등 필요한 조치를 할 수 있으며, 발주처는 재시공 또는 중지명령 등의 보고를 받을 경우에는 이를 검토한 후 시정의 여부확인, 공사재개 지시등 조치를 취하여야 한다.

제2장 토공

1. 준비배수

(1) 흙깎기할 장소에는 도랑 등의 배수시설을 설치하여 지표수를 유도하고 지하수위를 저하시켜 흙쌓기 재료의 함수비를 낮추어야 한다.

(2) 흙쌓기 기초지반의 표면이 논, 저습지 등 함수비가 높은 연약지반일 경우에는 배수로를 굴착하여 기초지반의 함수비를 저하시킨 후에 흙쌓기를 하여야 한다. 다만, 연약지반 처리공법이 설계되어 있는 구간은 설계도서에 따라 연약지반 개량공사를 실시한 후 시공하여야 한다.

(3) 흙쌓기 높이가 낮은 구간에는 물의 모관상승에 의해 함수비가 높아져 연약해지는 일이 없도록 배수처리를 하고, 배수가 용이한 보조기층재(동상방지층재, SB-1)를 이용하여 흙쌓기를 하여야한다.

2. 흙  깎  기

(1) 공사계획에 맞추어 시공계획서를 작성하여  제출하여야 한다.

다음사항을 추가로 제출하여야한다.

1) 흙깎기 구간의 노상 마무리면 토질이 노상재료로 부적합할 때 토질조사 및 시험성과표

2) 인접구조물(가옥, 건축물), 주민, 가축, 양어장 피해가 예상되거나 감독원의 요구가 있을 때 진동 및 소음피해방지계획서

3) 비탈면의 기울기 조정이 필요한 경우 비탈면안정분석 및 대책 검토서

(2) 높은깎기 구간 등에서 시공을 위하여 설계도서에 확인시추를 명시한 구간에 대하여는 공사전 확인시추를 실시하여야 하며, 비탈면의 설계경사와 용지구입 등을 비교․검토한 후 흙깎기 작업을 하여야 한다.

(3) 벌개제근 및 표토제거, 기존구조물 및 지장물의 철거, 규준틀 설치, 외부유입수 차단 등이 이루어진 후에 흙깎기 작업을 시행하여야 하며, 흙깎기 작업 및 흙운반은 타공정에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 원활하게 수행할 수 있는 작업계획을 수립하여 감독원의 확인을 받은 후 시행하여야 한다.

(4) 흙깎기하는 장소에는 지표수 및 용출수가 고이지 않도록 적절한 방법으로 배수처리를 하여야 한다. 특히 노상 마무리 작업시에는 빗물이나 지하수가 노상부에 침투할 가능성이 많으므로 설계도서에 따라 측구 등의 배수시설을 설치하여야 한다.

(5) 수급인은 흙깎기 작업시 비탈면의 기울기를 설계도서에 따라 시공하여야 한다. 다만, 흙깎기작업이 진행되는 과정에서 설계시 예상하지 못한 지층의 변화와 절리, 단층 등의 불연속면 발달, 지하수의 용출 등이 확인되어 비탈면이 불안정한 경우에는 비탈면안정분석 및 대책검토서를 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 비탈면의 기울기를 조정할 수 있다.

(6) 흙깎기에서 발생한 재료는 현장 토질시험 성과에 의거 사용가능 여부를 판단하여야 하며, 흙쌓기나 기타 설계도서에 명기된 목적에 최대한 활용하도록 하여야 한다.

(7) 흙깎기에서 발생한 재료 중에서 노상이나 비탈면 보호공 및 기타 목적에 적합하다고 감독원이 결정한 것은 지정된 장소에 저장하거나 직접 사용할 장소에 운반해 활용하여야 한다.

(8) 흙깎기에서 발생한 발파암중 쇄석골재의 원석으로 활용할 견고한 암석은 토사나 풍화암 등이 혼입되지 않도록 보존하여 활용하여야 한다.

(9) 흙깎기 구간에서 발생되는 재료가 흙쌓기에 부적합하다고 판단될 때에는 토질조사 및 시험성과를 감독원에게 제출하고 감독원의 지시에 따라야 한다.

가. 측구 터파기

1) 측구, 수로 및 각종 배수시설의 터파기에서 발생한 재료는 활용하여야 한다.

2) 측구는 설계도서에 표시된 위치와 규격에 일치하도록 굴착하여야 하며, 단면내에 나무뿌리나 암의 돌출이 없어야 한다.

3) 수급인은 준공검사시까지 모든 측구의 기능이 완전히 발휘되도록 유지관리할 책임이 있다.

나. 깎기 구간의 노상

1) 암깎기 구간의 굴착시 발생된 요철은 15cm 이하이어야 하며, 오목하게 들어간 곳(凹)에는 물이 고이지 않도록 배수처리를 하여야 하며, 감독원의 확인을 받은 재료로 되메움하고 다짐을 하여야 한다.

2) 토사 깎기 구간의 노상부는 침투수가 집중되어 연약해지기 쉬우므로 배수처리를 철저히 하여야 하며, 설계도서에 명시되어 있는 배수시설에 보완이 필요한 경우에는 이를 감독원에게 보고하고 지시에 따른다.

3) 토사 깎기 구간의 마무리면에 나타나는 재료가 노상재료로 적합할 경우에는 상부 15cm 깊이의 재료를 긁어 일으켜 최적함수상태로 수분을 조절한 후에 소정의 다짐을 하며, 노상재료로 부적합 할 경우에는 이를 감독원에게 보고하고 지시에 따른다.

다. 마무리

1) 흙깎기의 토공 마무리면 및 비탈면은 설계도서에 명시된 선형과 기울기에 적합하도록 정돈하여야 하며, 기준선 이하에 있는 재료는 이완시키지 않도록 주의하여야 한다.

2) 발파로 인하여 균열이 발생하고 이완된 상태의 모암에 붙어 있는 부석(浮石)은 인력 또는 장비를 동원하여 제거하여야 한다.

3) 토사 깎기 구간의 비탈면은 자연비탈면과의 경계부에 라운딩을 하여야 하며, 흙깎기 구간에 흙쌓기 구간이 교차하는 지점의 비탈면은 그 기울기를 조정하여 서로 겹치게 하든지 자연지반에 완만히 붙게 함으로써 뚜렷한 꺾임부가 생기지 않도록 하여야 한다.

4) 흙깎기부의 노상은 흙쌓기부의 노상과 동일한 방법으로 프루프 로울링(Proof - rolling)시험을 하여야 한다. 검사기준은 흙쌓기 노상과 같이 적용한다.

5) 흙깎기 허용오차의 범위는 다음과 같다.

- 노  상 :  토사인 경우 ±3cm

암반인 경우 +3cm, -15cm

- 토사 비탈면   :  ± 10cm

- 풍화암 비탈면 :  ± 20cm

- 발파암 비탈면 :  ± 30cm

라. 시공중 표면수, 용수처리 및 노면보호

1) 시공중 표면수나 용수에 의해 비탈면이 세굴 또는 붕괴될 우려가 있는 경우에는 비탈면의 배수시설을 흙깎기 작업 진행과 동시에 설치하거나 가배수 시설을 설치하여야 한다.

2) 공사기간중에는 항상 배수가 원활하게 이루어지도록 노면을 유지관리하여야 하며, 흙깎기 구간과 흙쌓기 구간의 경계부에는 측구나 도수로를 설치하여 세굴을 방지하여야 한다.

3) 흙깎기 마무리면이 토사인 경우에는 우기 및 동절기에 차량통행을 제한하거나 일정구간으로 유도하여 노면의 훼손을 최소화하여야 한다.

3. 사    토

(1) 공사계획에 맞추어 시공계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

(2) 다음 사항을 추가로 제출하여야 한다.

1) 사토장 토지소유권자의 서면동의서

2) 사토장, 운반로 등 관리청이 요구하는 의무사항(복구, 보수 등) 완료 증명서

(3) 흙깎기 작업에서 발생한 재료중 흙쌓기에 부적합하거나 유용하고 남은 재료는 설계도서에 따라 사토 처리하여야 한다.

(4) 지정된 사토장의 위치를 변경코자 할 때에는 사토운반 시작 전에 감독원의 승인을 받아야 한다.

(5) 사토 작업중은 물론 사토작업 완료 후에도 항상 작업장내의 배수가 원활하게 이루어 질 수 있도록 잘 정리하여야 한다.

(6) 사토작업이 완료된 구간의 비탈면은 잘 다듬고 적절한 보호공을 설치하여야한다

(7) 사토장의 토사 유출, 붕괴 등으로 인하여 자연환경, 생활환경상의 피해를 초래하였을 경우에는 수급인의 부담으로 원상 복구하여야 한다.

4. 흙 쌓 기

KS F 2301  흙의 입도 시험 및 물리 시험용 시료 조제 방법

KS F 2303  흙의 액성 한계, 소성 한계 시험 방법

KS F 2306  흙의 함수량 시험 방법

KS F 2308  흙의 비중 시험 방법

KS F 2309  흙의 씻기 시험 방법

KS F 2310  도로의 평판 재하 시험 방법

KS F 2320  노상토 지지력비(CBR) 시험 방법

KS F 2324  흙의 공학적 분류 방법

(1) 토공 다짐 시험 계획서를 제출 하여야 한다.

흙쌓기 재료의 품질기준

공 종 규격기준	노 체	노 상	비 고
최 대 입 경 (mm)	300 이하	100 이하	-
수정 CBR (시방다짐) 5mm체 통과율 (%) 0.08mm체 통과율(%) 소 성 지 수	2.5 이상 - - -	10 이상 25 ～ 100 0 ～ 25 10 이하	KS F 2320 - KS F 2301, KS F 2309 KS F 2303

(2) 흙쌓기 구간에 대한 규준틀, 토공포스트, 준비배수, 벌개제근, 표토제거, 구조물 및 지장물 철거 등이 완전히 이루어진 후에 흙쌓기 작업을 하여야 한다.

(3) 수중이나 저습지 등 불안정한 지반에 흙쌓기를 할 경우 연약지반 처리공법이 설계되어 있는 구간은 설계도서 기준에 따라 연약지반 개량공사를 실시한 후 시공하여야 한다. 연약지반 처리공법이 설계되어 있지 않은 깊이가 얕은 저습지의 경우에는 고수위까지 치환 또는 입상재료나, 대소입자가 골고루 혼합된 암버력 등을 사용하여 유실, 장기적인 침하, 모관상승 방지 및 지반안정이 가능하도록 시공하여야 한다.

(4) 흙쌓기 할 원지반은 최소 15cm 깊이까지 흙을 긁어 일으킨 후 소요밀도를 얻을 때까지 다짐을 하여야 한다.

(5) 동결된 원지반 위에 흙쌓기를 할 수 없다. 다만, 동결깊이가 7.5cm 이내인 경우에는 동결층을 완전히 제거한 후 감독원의 확인을 받아 시공하여야 한다.

(6) 모든 곡선부는 설계도서에 따라 편경사를 설치하여야 한다.

가. 층 따 기

1) 비탈면의 기울기가 1:4 보다 급한 기울기를 가진 지반 위에 흙쌓기를 하는 경우에는 원지반 표면에 층따기를 실시하여 흙쌓기부와 원지반의 밀착을 도모하고 지반의 변형과 활동을 방지하여야 한다.

2) 기존도로의 확장을 위하여 기존도로에 접속시키는 흙쌓기를 하는 경우에는 층따기를 하여야 한다.

3) 비탈면 위에 흙쌓기를 하는 경우에는 물이 흙쌓기부와 기초지반 사이를 침투하여 활동을 일으키는 것을 방지하기 위하여 배수구를 설치하며, 기초지반에 용수가 있는 경우 또는 시공중 용수는 없으나 우기시 용수발생이 예상되는 부위에는 원지반과 접한 흙쌓기 부분에 배수층을 설치하여야 한다.

4) 층따기는 설계도서에 명시되어 있는 높이와 폭으로 하고 현지 지형에 맞게 감독원과 협의하여 조정할 수 있다.

나. 횡방향의 흙쌓기 흙깎기 접속부 (편깎․편쌓기부)

1) 동일한 횡단면도내에서 한쪽은 흙쌓기, 한쪽은 흙깎기를 하여야 할 경우에는 양측의 지지력 차이로 인해 부등침하가 발생할 우려가 있으므로 접속부는 본절 층따기를 실시하고, 흙쌓기 노체 마무리면과 흙깎기부에 접하는 내측으로 노상 마무리면까지 1:4 정도의 기울기로 완화구간을 설치하여야 한다.

2) 흙깎기부에서 용출수가 발생하는 경우에는 흙쌓기부의 접착이 불충분하기 쉬우므로 설계도서에 따라 배수층 또는 배수구를 설치하여야 한다.

3) 경계구간의 접속부는 암버럭 쌓기를 해서는 안된다.

다. 종방향의 흙쌓기․흙깎기 접속부 (깎․쌓기 경계부)

1) 횡방향의 접속부와 마찬가지로 깎․쌓기 경계부에는 부등침하가 발생하기 쉬우므로 흙깎기 끝부분에는 흙쌓기부 노상저면까지 흙깎기를 하여 완만한 기울기로 흙깎기부 노상저면에 접속시켜야 한다. 이때 접속 구간장은 설계도서에 따르며, 흙깎기부는 흙쌓기부의 노상과 같은 재료로 되메우고 소정의 다짐도로 균일하게 다져야 한다.

2) 지표수, 침투수 등이 집중하기 쉽고 기초지반과 흙쌓기부의 접착이 불충분하게 되기 쉬우므로 설계도서에 따라 층따기를 하여야 한다.

3) 경계구간 접속부는 암버력 쌓기를 해서는 안된다.

라. 펴 깔 기

1) 흙쌓기 재료의 1층 다짐 완료 후의 두께는 표 3-3과 같이 시공될 수 있도록 펴 깔은 후 다짐을 하여야 한다. 1층 펴 깔기 두께는 시험시공을 통해 결정한다.

다짐 완료 후 1층두께

구 분	노 체	노 상	비 고
다짐후 1층 두께(cm)	30	20

2) 장비는 공사착공 전에 감독원의 확인을 받은 후 사용하여야 한다.

3) 다짐이 용이하도록 평활하게 펴 고르기를 하여야 한다.

4) 흙쌓기 작업시에는 1층에 종류가 다른 재료를 무계획적으로 펴 까는 일이 없도록 하여야 한다.

마. 시공중 배수

1) 흙쌓기 작업중 수급인은 항상 배수에 유의하여 표면에 물이 고이지 않도록 하여야 하며, 흙쌓기 내부로 유입하는 외부 유입수에 대해서는 배수처리를 하여야 한다.

2) 일일 작업 종료시 또는 작업을 중단하는 경우에는 흙쌓기 다짐면을 4% 이상의 횡단 기울기로 평탄하게 마무리하고 다짐을 하여 배수가 잘 되도록 하여야 한다.

3) 비가 멎은 후 즉시 작업을 개시할 필요가 있을 때에는 비가 오기 전에 미리 폴리에틸렌 등으로 시공면을 덮어서 빗물의 침입을 막아야 한다.

4) 흙깎기부의 용수 또는 강우에 의하여 유출되는 표면수는 흙쌓기 비탈면을 세굴 또는 붕괴시킬 우려가 있으므로 흙쌓기 가장자리에 가배수시설을 설치하고, 외부로 유출시키기에 적당한 장소 또는 설계도서에 명시된 흙쌓기부 도수로 지점에 가마니 또는 마대, 비닐 등으로 가도수로를 만들어 유출하여야 한다.

바. 동 결 토

재료가 동결하였거나 기 시공한 면이 동결되었을 경우 또는 눈으로 덮혀 있을 경우에는 동결된 부분을 제거하거나 눈이 녹아 없어지기 전에 흙쌓기 작업을 시행하여서는 안된다.

사. 안 정 성

1) 수급인은 흙쌓기한 모든 부분의 안정성에 관한 책임을 진다. 천재지변에 의한  경우를 제외하고 기타의 사유로 기인한 파손이나 변형된 부분은 수급인의 부담으로 이를 복구하여야 한다.

2) 수급인은 흙쌓기에 부적합한 재료를 포설 했을 때에는 수급인의 부담으로 제거하고 적합한 재료로 다시 포설하여야 한다.

아. 흙쌓기(노상)부의 보호

1) 흙쌓기 완료 후 감독원의 검측․승인을 받은 노상부는 파손되지 않도록 보호하고, 항상 양호한 상태를 유지하여야 한다. 다만, 특별한 사유로 인하여 감독원의 승인을 받은 경우에는 완성된 노상면에 장비 또는 재료를 적치하거나 저장할 수 있다.

2) 완성노상면의 보호의무를 소홀히 하여 파손된 경우에는 수급인 부담으로 파손 또는 변형부위를 복구하여야 한다.

자. 흙쌓기 비탈면

1) 흙쌓기 비탈면은 차도부와 같은 다짐도를 갖도록 하여야 하며, 본 시방서에 적합하도록 다짐을 시행하여야 한다.

2) 비탈면은 설계도서에 명시된 소단과 기울기를 유지하여야 한다.

5. 다     짐

(1) 수급인은 균일하고 효율적인 다짐을 위해 그레이더 등으로 면 고르기를 하여야 하며, 흙의 함수비를 실내다짐시험의 최적함수비 허용범위 이내로 조절한 후 다져야 한다.

(2) 수급인은 공정계획에 따라 다짐작업을 할 장비의 종류, 대수, 장비조합 등에 대한 시공계획서를 제출하여 감독원의 확인을 받은 후에 작업을 수행하여야 한다.

(3) 강우 등으로 인하여 함수비 조절이 불가능하거나, 결빙이 되는 동절기에는 다짐작업을 중지하여야 한다.

가. 다짐의 범위

1) 흙쌓기 공사를 할 경우 다짐의 범위는 차도부, 길어깨 및 비탈면이 포함되며 다짐도에 도달할 때까지 고르게 다져야 한다.

2) 흙깎기부의 노상, 횡방향 흙쌓기․흙깎기의 접속부(편깎․편쌓기부)와 종방향 흙쌓기․흙깎기의 접속부(깎․쌓기경계부) 등도 본절 에 의한 다짐도에 도달할 때까지 고르게 다져야 한다.

나. 장  비

1) 흙쌓기 다짐장비는 전 구간에 걸쳐 시험시공시와 동일한 수준의 다짐장비를 사용하여야 하며, 다짐장비를 변경하고자 할 경우에는 시험시공을 재실시하여 감독원의 확인을 받아야 한다.

2) 구조물에 인접한 부분과 같이 좁은면적 또는 구조물에 과도한 압력을 가하여 손상을 일으킬 가능성이 있는 장소에는 감독원의 확인을 받은 소형 다짐장비를 이용하여 균일하게 다져야 한다.

3) 흙쌓기 비탈면은 감독원의 확인을 받은 다짐장비를 사용하여 다져야 한다.

다. 다짐의 기준

1) 흙쌓기 노체부의 1층 다짐 완료후의 두께는 30cm 이하이어야 하며, 각 층마다 KS F 2312의 A 또는 B방법에 의하여 정해진 최대  건조밀도의 90% 이상의 밀도가 되도록 균일하게 다져야 한다. 평판재하시험을 실시한 경우에는 표 3-4에 따른다.

2) 흙쌓기 노상부의 1층 다짐 완료후의 두께는 20cm 이하이어야 하며, 각층마다 KS F 2312의 C, D 또는 E 방법에 의하여 정해진 최대 건조밀도의 95% 이상의 밀도가 되도록 균일하게 다져야 한다. 평판재하시험을 실시한 경우에는 표에 따른다.

다짐시험의 판정기준

구 분			노 체		노 상	비 고
			암쌓기	일반쌓기
1층 다짐 완료후의 두께 (cm)			60	30	20
다 짐 도 (%)			-	90 이상	95 이상	KS F 2311 KS F 2312 ASSHTO.T 224-86
다 짐 방 법			-	A, B	C, D, E	KS F 2312
평판 재하 시험	아스팔트 포 장	침 하 량 (cm)	0.125	0.25	0.25	KS F 2310
		지지력 계수 (K30 : kg/cm3)	20	15	20
	시 멘 트 포 장	침 하 량 (cm)	0.125	0.125	0.125	KS F 2310
		지지력 계수 (K30 : kg/cm3)	20	10	15

6. 구조물 터파기 및 되메우기

가. 일반사항

1) 구조물의 터파기공에는 교량, 옹벽, 암거 등의 기초 터파기공이 포함되며 터파기로 생기는 잉여 또는 부적합한 재료의 제거, 터파기공에 지장을 주는 재료의 제거, 터파기공 시공에 필요한 버팀대, 버팀판, 양수 및 배수시설의 설치 및 철거도 포함된다.

2) 되메우기는 설계도면, 시방서 규정 및 감독자의 지시에 따라 터파기한 곳을 터파기공 이전의 지반까지 되메우고 전압하는 것을 뜻한다. 되메우기 재료는 설계도면, 시방서의 규정 및 감독자가 지시하는 바와 어긋나게 여굴된 경우에는 수급자의 부담으로 감독자의 지시대로 적합한 재료로 되메워야 한다.

3) 교대, 교각, 암거 시공시 진동에 의해 구조물에 피해가 가지 않도록 세심한 주의를 기하여야 하며 시공시 구조물에 조금이라도 문제가 발생시 즉시 감독자에게 보고한 후 안전책을 구하여야 한다.

4) 구조물 기초 터파기에 있어서 설계도서 또는 감독자가 지시한 폭과 깊이대로 터파기하여야 하며 터파기가 더 된 경우에는 감독자의 지시에 따라 비압축성 재료로 기초바닥 계획고까지 되메워야 한다.

5) 설계도서에 표시된 기초바닥의 토질상태는 추정치이므로 감독자가 기초바닥의 상태를 조사한 후 변경이 필요하다고 인정하면 기초의 크기나 계획고의 변경을 서면으로 지시할 수 있다.

6) 기초 터파기가 완료되면 수급자는 감독자에게 그 결과를 터파기의 깊이나 기초지반의 재료 특성에 관한 변경사항에 대하여 감독자의 승인 없이 기초공사를 하여서는 안된다.

7) 감독자의 특별승인을 받지 않는 한 터파기한 자리가 30일 이상 대기중에 노출되지 않도록 하여야 하며, 특별한 사정으로 30일을 넘길 가능성이 있다고 판단되면 터파기 작업의 중단을 명할 수 있으며 이때 수급자는 감독자의 지시에 따라야 한다.

제3장 궤도부설

1. 자재관리

1) 공급원과 품질요건

가) 수급인이 공급하는 공사용 자재는 계약서 및 품질조건에 따른다.

나) 수급인은 원자재가 수입물품인 경우에 원산지 증명 증빙자료를 제출한다.

나) 궤도재료는 KS/KRS 규격 사용을 원칙으로 하고 KS/KRS 인증을 받지 아니한 경우, 품질시험기준에 따라 공인시험기관에 시험 의뢰하여 시험성적서를 제시한다.

2) 적용기준

가) 사용자재

수급인은 설계서에 명시된 품질기준에 적합한 재료를 사용한다.  다만, 설계서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래            순서에 따라 적용한다.

(1) 다음 각 호에 적합한 자재를 우선 사용한다.

- 산업표준화법｣에 의한 한국산업표준규격 표시품(이하 KS 표시품이라 한다)적용을 기본으로 한다.

- ｢철도안전법｣에 의한 한국철도표준규격 표시품(이하 KRS 표시품‘이라 한다.)

- 건설기술관리법｣에 의한 품질검사전문기관 또는 국․공립시험기관에서 ‘한국산업표준규격’ 또는 ‘한국철도표준규격’에 따             라 품질시험을 실시하여 KS 또는 KRS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

- 환경부하가 적은 환경표지(마크), GR마크 등 정부가 정한 기준에 의하여 인증 받은 녹색(친환경) 자재 및  제품을 의무(우선)             적으로 적용한다.

- 발주처 또는 한국철도공사에 등록된 규격용품

(2) 위 (1)항에 적합한 자재가 없을 경우에는 품질 및 성능에 대하여 공사감독자의 승인을 받은 후에 사용한다.

나) 사용제한

(1) 품질시험을 시행한 결과 불합격된 자재에 대하여는 사용 제한 할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

(2) 수급인은 품질시험․검사를 실시하지 아니 재료는 사용할 수 없다.

다) 사급자재

(1) 사급자재의 사용

- 사급자재의 사용 또는 설치 전에 설계서의 요구조건 및 품질기준에 대한 적합성을 확인한다.

- 수급인은 사급자재 중 철도안전에 중대한 영향을 미치는 자재(침목, 분기기 등 상세제작 도면을 작성하여 자재)에 대하여 공             사감독자의 승인을 받아야 한다. 책임감리 대상 공사인 경우에는 발주처의 검토 ․확인을 받은 후 시행한다.

(2) 반입시기

- 수급인은 자재 반입 품질검사 소요일수를 감안하여 사전에 자재를 반입한다

- 수급인은 자재를 공사에 지장이 없도록 사전에 구매 반입한다.

- 레미콘, 자갈 등은 공사 진행에 따라 수급한다.

(3) 품질관리대상 건설자재, 부자재(건설기술관리법)

- 수급인은 다음 각 호의 건설자재․부재(지급자재 제외)에 대하여는 국가공인 시험기관 또는 품질검사 전문기관에서 발행한 시             험성적서 등 품질관리에 관한 자료를 제출한다.

① 레일

② 침목, 분기기 및 레일 신축이음장치

③ 레일체결장치(부속품 포함)

④ 도상자갈

⑤ 방진재, 기타 건설부재 등 공사감독자가 요구하는 자재․부재

⑥ ｢건설기술관리법｣ 시행령에 규정된 건설자재․부재

- 수급인은 품질시험 또는 검사 등에 의해 확인을 받은 품질관리대상 건설자재․부재가 발주처의 품질관리 요구조건에 미달하는             경우에, 수급인은 발주처의 품질요구 조건에 만족하도록해당 건설자재․부재를 검증, 관리한다.

라) 자재관리

(1) 레일의 좌, 우측 레일을 구분하여 한쪽 단면을 일직선이 되게 적치한다.

(2) 침목은 침목 중앙부가 지점(支点)이 되지 않도록 목재 받침대를 설치하되 레일체결장치가 손상되지 않도록 정확한 위치에 설              치한다.

마) 각종 궤도장비의 작업 안전지침

(1) 수급인은 다음 각 호의 궤도장비의 작업안전 지침을 따라야 한다.

- 작업자세 : 항상 긴장된 마음으로 작업환경 및 작업내용을 숙지하고, 운행선 근접공사 및 운행선상 작업 시에는 열차운전 상             황을 파악하고 운전협의를 철저히 한다.

- 장비의 이해 : 모든 조작자는 그 장비에 대한 모든 특성을 잘 소화하고, 이행한다.

- 비사용품 및 예비부품 확보 : 단순한 고장에 대비하여 고장이 잦은 부품, 쉽게 훼손되는 부품을 파악하고 항상 예비품을 확보             하고 만약을 대비, 응급복구용 장비 및 비상용품을 항상 준비한다.

- 일상검수를 준수한다.

- 운전관계 규정 숙지 : 사고와 직결되는 신호관계, 운전속도 및 열차방호 관계를 필히 숙지하고 반드시 역과 무선교신으로 확             인 후에 운행한다.

- 운전 취약개소 및 구내 배선숙지 : 각 선구마다 선로의 특성 급곡선, 속도제한, 신호의 특성 등 취약개소를 파악 숙지하고 장             비의 성능에 맞추어 운행토록 하고, 구내입환 전에 구내 배선을 익혀 장비의 진로가 맞게 개통되었는지 직접 확인한다.

- 무리한 작업 지양

- 고장감지, 사고예방능력 배양

2. 선로기준표 설치

1) 적용범위

궤도부설 및 보수의 기준이 되는 중심선 측점 등의 선로기준표를 설치하는 작업에 적용한다.

2) 노반 확인측량 및 측량관리자 지정

가) 수급인은 노반시공자가 시공한 상태가 궤도공사 및 추후 운영 중에 취약개소가 발생될 우려가 없는지 및 노반시공자가 시공 중에 설치한 측점을 노반 및 궤도 감독자 입회하에 노반시공자와 함께 확인측량하고 보조기준점 말뚝을 설치한다.

나) 수급인은 궤도부설공사 경험자로서 자격을 갖춘 측량관리자를 지정하여 공사감독자에게 승인을 받는다.

3) 선로기준표 설치

가) 측량관리자는 도면대로 중심선 측량을 실시하여 선로기준점을 설치한다.

나) 수급인은 시공 동안 선로기준점을 보존하고 부득이 이설할 경우에는 동일한 조건 하에서 다시 설치한다.

다) 공사기간 중 노선의 위치를 용이하게 표시하기 위하여 한쪽 선로측면에 임시 km 표지를 설치한다.

라) 측량관리자는 측량 결과 설계와 일치하지 않을 경우 즉시 공사감독자에게 보고한다.

마) 수준측량은 최종 정밀 선형조정 작업 후에 시행한다.

바) 수급인은 궤도부설 완료 후 최종 궤도선형 측량 성과물을 공사감독자에게 제출한다.

(1) 시공계획서

(2) 노반인수 확인측량 성과물

(3) 선로기준점 측량성과물

3. 시공

1) 중심선 측점 설치

가) 1차 중심선 측점은 노반수급인이 200m마다 설치한 노반구조물 중심선 측점을 궤도수급자가 확인․측량한다.

나) 특수 궤도구조물(분기기, 신축 등)의 위치는 평면도와 종단면도의 위치를 원칙적으로 따르며, 부득이한 변경사항이 발생시 공사감독자의 승인을 득한 후 결정한다.

2) 최종 선형측량

중심측량과 고저측량 결과를 선로 종․평면도 및 선형계산서와 대조 검토하여 최종 선형측량 성과물을 공사감독자에게 보고한다.

제4장  부 대 공

1. 안 전 관 리

가. 적용법규

도로건설과 관련한 건설 안전 관련 법규는 아래와 같다.

1) 산업 안전 보건법

2) 근로 기준법

3) 산업재해 보상 보험법

4) 노동부 고시, 예규 등 (17종)

5) 건설기술 관리법

6) 시설물 안전 관리에 관한 특별법

7) 도로법

8) 도로의 구조 및 시설에 관한 규정

9) 하천법, 공유 수면 매립법

10) 중기 관리법

11) 도시 계획법

12) 교통 안전법

13) 건설교통부 제정, 각종 시방서, 및 지침 등

나. 안전상의 의무

1) 발주처 및 수급자의 의무

가) 산업재해 예방을 위한 법상의 기준을 준수 하여야 하고, 근로조건의 개선을 통하여 적절한 작업환경을 조성함으로써 근로자의생명보전과 안전 및 보건을 유지, 증진하도록 하여야 하며, 국가에서 시행하는 산업재해예방 시책에 따라야 한다.

나) 건설시설물을 설계․건설하는 자는 그 설계, 제조, 수입 또는 건설을 함에 있어서 법상의 기준을 준수하여야 하고, 그 건설 시설물의 사용에 의한 산업재해발생의 방지에 노력하여야 한다.

2) 계약자의 하수급자에 대한 의무

가) 안전보건총괄책임자를 두어야 할 사업주는 그가 고용하는 근로자와 그의 수급인이 고용하는 근로자가 동일한 장소에서 작업을 할 때에서 생기는 산업재해를 예방하기 위하여 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

(1) 안전․보건에 관한 사업주간 협의체의 구성 및 운영

(2) 작업장의 순회점검 등 안전, 보건관리

(3) 수급인이 행하는 근로자의 안전, 보건교육에 대한 지도와 지원

(4) 기타 노동부장관이 산업재해예방을 위하여 필요하다고 지정하는 사항

나) 수급인이 정당한 사유가 없는 한 제1항의 규정에 의한 조치에 따라야 한다.

다) 건설공사 등의 사업을 타인에게 도급하는 자는 그 시공방법, 공기등에 관하여 안전하고 위생적인 작업수행을 저해할 우려가 있는 조건을 붙여서는 아니 된다.

3) 근로자의 의무

근로자는 산업재해예방을 위한 법상의 기준을 준수하여야 하며, 사업주 기타 관련 단체에서 실시하는 산업재해의 방지에 관한 조치에 따라야 한다.

다. 안전관리규정

현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 다음 사항을 포함한 안전보건관리 규정을 작성 이를 적용하여야 한다.

1) 안전조직과 그 직무

2) 안전보건 교육

3) 작업장 안전 및 보건관리

4) 사고조사 및 대책수립

5) 기타 안전, 보건에 관한 사항

라. 안전교육

안전보건관리책임자는 안전교육계획을 수립하여 실시하고 그 결과는 교육일지를 작성 보존하여야 한다.

고 정	시 간
관 리 감 독 자 일 반 근 로 자 신 규 채 용 근 로 자 특 별 및 작 업 변 경 시 교 육	반 기 8 시 간 이 상 (연 16 시 간) 매 월 2 시 간 이 상 (연 24 시 간) 채 용 시 1 시 간 이 상 2 시 간 이 상

마. 안전점검

수급자는 자체안전점검 및 건설안전전문기관의 안전점검 계획을 수립 실시하여야 하며 안전점검의 결과와 조치내용을 기록․유지하여  야 하고, 기록서류는 당해공사 준공후 하자담보 책임기간까지 보관하여야 한다.

바.안전표지

공사현장의 유해 또는 위험한 시설 및 장소에는 경고, 비상시 조치의 안내 및 안전의식 고취를 위해 안전표지를 부착하여야 한다.

사. 보호구

1) 보호구 지급

가) 근로자를 유해․위험작업에 종사시키는 해당 작업조건에 적합한 보호구를 동시에 작업하는 근로자의 수 이상으로 비치하여 한다.

나) 근로자는 보호구를 지급받거나 착용지시를 받은 때에는 해당 보호구를 착용하여야 한다.

2) 보호구의 제한적 사용

가) 보호구를 사용하지 아니하더라도 근로자가 유해․위험작업으로부터 보호를 받을 수 있도록 설비개선 등 필요한 조치를 하여야한            다.

나) 위 조치를 이행하였음에도 불구하고 유해․위험요인을 제거하기 어려운 때에 한하여 제한적으로 해당 작업에 적합한 보호구를  사용하여야 한다.

3) 보호구 관리

가) 보호구를 지급하는 때에는 이를 상시 사용할 수 있도록 관리하여야하며 청결을 유지하여야 한다.

나) 방지․방독마스크의 필터등은 상시 교환 할 수 있도록 충분한 양을 비치하여야 한다.

4) 전용 보호구

보호구의 공동사용으로 인하여 근로자에게 질병감염의 우려가 있는 때에는 개인 전용의 보호구를 지급하고 질병감염을 예방하기 위한 조치를 하여야 한다.

2. 가설 사무실

가. 일반사항

1) 적용범위

이 시방서는 건설관리사무실 감독자사무실, 현장사무실, 현장시험실 등 가설건물의 설치 및 유지관리공사에 적용한다.

나. 재  료

가설사무실 재료는 공사 전에 감독자의 확인을 받은 후에 사용한다.

다. 시  공

1) 건설관리사무실(필요시)

가) 계약상대자는 건설관리사무실 위치 선정 시 발주청과 협의하여 교통소통이 양호하고, 공사 관리에 지장이 없는 부지를 선정하여야 한다.

나) 건설관리사무실 가설건물 (상황실 및 기타 제반사항)은 설계도서에 규정한 대로 시공하고, 해당노선의 도로 건설공사가 완료 될 때까지 잘 유지시켜야 한다.

2) 감독자사무실(필요시)

가) 감독자사무실의 건물은 내구적이어야 하며, 계약상대자가 사용하는 사무실과 분리되어야 한다.

나) 계약상대자는 감독자사무실에 상황판, 회의용 탁자, 캐비넷, 책상, 컴퓨터, 프린터, 팩시밀리, 난로, 에어컨, 텔레비전, 냉장고 등 감독자의 업무수행에 필요한 비품을 비치하여야 한다.

3) 현장 사무실(필요시)

현장사무실은 현장관리에 필요한 기능이 확보될 수 있는 시설이어야 한다.

4) 현장 시험실(필요시)

가) 계약상대자는 공사의 품질관리에 필요한 각종 시험을 할 수 있는 현장시험실을 설치하여야 한다.

나) 계약상대자는 시험실의 면적을 설계도서에 명시된 면적 이상으로 현장시험 및 공사의 품질관리에 필요한 면적으로 확보하여야 한다.

다) 계약상대자는 현장시험에 필요한 시험사무실, 양식함, 시료보관대, 공시체 양생수조, 시험 작업대 및 시험기기 등을 준비하여야 한다.

5) 기타 임시사무실(필요시)

계약상대자는 장대교량의 관리사무실, 터널의 상황실, 플랜트의 관리사무실, 계측관리실, 홍보관(정보화 비품 포함) 등이 필요시 필요한 시설물을 확보하여야 한다.