공  사  시  방  서

Ⅰ. 일반시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 대구도시철도공사가 발주하는 “2018년 1호선 콘크리트 침목 방진재 교환공사”에 적용한다.

나. 계약상대자는 공사와 관계되는 아래의 법률, 시행령, 규칙, 훈령 및 예규, 표준시방서 등을 항상 숙지하고 이를 준수해야 하며,

계약상대자나 그의 고용인이 아래의 법률, 시행령, 규칙, 훈령 및 예규, 표준시방서 등을 위반함으로써 발생되는 여타의 민원이나

책임문제가 야기되지 않도록 하고 이에 대한 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

1) 법  령 : 건설산업기본법, 건설기술진흥법, 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 철도안전법, 도시철도법,지방자치단체를

당사자로 하는 계약에 관한 법률, 기타관련법

2) 시방서 : 철도궤도공사 표준시방서, 토목공사 일반표준시방서

3) 도시철도 건설규칙, 선로정비규정, 보선작업표준내규, 선로지장취급내규, 보선작업안전내규, 선로검사내규, 공사집행규정 등

4) 설계도서와 관계법령, 시방서 등에 명시되지 않은 경미한 사항에 대하여는 공사감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

5) 계약상대자 및 현장대리인이 대구도시철도공사에 통지 또는 제출하는 서류는 공사감독자를 경유하여야 한다.

6) 공사 현장대리인은 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임 있게 시행할 수 있도록 궤도분야의 유지관리․보수에 필요한 제반

지식과 충분한 경험이 있는자로서, 건설기술진흥법 등 관계법령에 의하여 기술자로 인정하고 있는 자이어야 한다.

2. 용어의 정의

본 시방서에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. 발주자 : 공사의 주체인 “대구도시철도공사”를 말한다.

나. 계약상대자 : 발주자와 적법한 절차를 거쳐 계약을 체결한 자로서 공사 수행의 의무를 가진 자를 말한다.

다. 공사감독자 : 발주자에 의해서 감독의 임무를 수행토록 명받은 자를 말한다.

3. 공사감독자의 업무

가. 공사감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위 내에서 공사시행에 필요한

지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

나. 공사감독자는 계약상대자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 구두 및 서면으로 한다.

다. 공사감독자는 다음의 경우 공사 시공의 전부 또는 일부를 정지시킬 수 있다.

(1) 공사의 이행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우

(2) 공사의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 공사의 정지가 필요한 경우

(3) 재해방지를 위한 응급조치가 필요한 경우

(4) 발주기관의 필요에 따라 계약담당자가 지시한 경우

(5) 기타 공사감독자의 정당한 지시에 불응할 경우

4. 계약상대자의 책무

가. 본 공사는 도시철도 1호선 영업구간 내 본선상의 궤도공사이므로 당일내에 완료될 수 있는 물량을 산정하여 단전된 시간 내에

시행하여 열차안전운행에 지장을 주어서는 안된다.

나. 본 공사에 소요되는 자재 및 발생품은 공사에서 제공하는 모터카(운전포함)로 운반하며 공사감독자가 지정하는 장소에 운반정리

하여야 한다.

다. 현장대리인은 궤도분야의 다년간 유경험자로서 현장에 상주하여야 하나 부득이한 사정으로 현장을 이탈할 경우 공사감독자의 승인을

득하여야 한다.(현장대리인은 안전책임자를 겸직할 수 없다)

라. 계약상대자는 철도안전법 및 관련법령에 따라 5목 가항의 자격기준을 갖춘 철도운행안전관리자를 선임하고 운행선 및 운행선 인근            작업시 반드시 상주하도록 하며, 철도운행안전관리자 투입일수에 따라 준공 시 정산한다.

마. 공사 시공시 궤도회로 및 절연에 지장을 주지 않도록 유의하고, 작업공구 또는 철선 등으로 인하여 궤도회로가 구성, 단락이 되지

않도록 하여야 한다.

바. 공사 착수 전 착공계(예정공정표, 현장대리인계, 안전관리자 선임계, 철도운행안전관리자 선임계, 안전관리계획서, 장비투입계획 등)

등 우리공사에서 요구하는 서류를 필히 제출하여야 한다.

사. 계약직후 당해공사에 투입될 작업원의 보안시설물 출입에 따른 보안각서를 제출하고, 적격자를 현장에 투입하여야 하며, 공사기간 중          작업원 신상변동이 있을시 사전에 공사감독자의 승인을 득한 후 출입하여야 한다.

아. 계약상대자는 공사 착수 전에 설계도서를 면밀히 검토하고, 설계도서의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가

지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

자. 설계서 내용상 불분명으로 해석 또는 지시가 필요한 경우 계약상대자는 사전 협의 또는 승인을 받고 시행해야 하며, 만약 임의해석으로

부실시공을 초래한 경우에는 재시공 등 이에 대한 조치를 하여야 한다.

차. 기타 공사로 인해 우리공사 시설물이나 제3자에게 끼친 손해에 대해서는 계약상대자가 원상복구, 손해배상 등의 일체의 책임을 진다.

5. 철도운행안전관리자

가. 철도운행안전관리자 자격기준[철도안전법 시행령 제60조]

- 관제업무에 종사한 경력이 2년 이상인 자

- 국토교통부장관이 인정한 교육훈련기관에서 국토교통부령으로 정하는 교육훈련을 수료한자로 관련 자격증 소지자

나. 철도운행안전관리자 업무[철도안전법 시행령 제59조]는 다음과 같다.

- 작업적합성 검사(음주여부, 질병유무, 피로정도, 수면시간 등)

- 작업일정 조정 및 안전장비, 안전시설 등의 점검

- 열차의 운행일정 조정

- 열차접근 경보시설이나 감시인의 배치

- 운전자와 관제업무 종사자와의 연락체계 구축 등

6. 설계변경조건

가. 설계수량의 증감 사유가 발생하였을 때

나. 현장조건이 설계와 상이할 때

다. 공사비에 영향을 주는 공법 변경이 있을 때와 기타 변경이 불가피 할 때

라. 기타 우리공사에서 필요하다고 인정되었을 때

7. 행정사항

가. 당 공사 시행에 따른 공사사진은 작업 구간별 동일지점에서 보수전,중,후 공사과정을 사진촬영하여 준공시 우리공사에 사진대지              2부를 제출하여야 한다.

나. 산업안전보건관리비는 고용노동부 고시 제2018-72호(‘18.10.5.)에 의거 산업안전보건관리비 사용계획서를 발주자에게 제출하고              공사 완료후 사용내역서를 공사감독자에게 제출하여야 한다.

다. 감독자가 행정서류의 변경(보완)을 요구하는 경우, 계약상대자는 검토 후 보완 제출하여야 한다.

라. 본 공사의 하자담보책임기간은 5년으로 한다.

Ⅱ. 특별시방서

1. 일반사항

가. 본 공사 시행 중 설계도서와 제 시방서에 명시 되지 않은 사항은 반드시 공사감독자 지시에 따라 시공하여야 하며, 명시되어 있는

사항 중에도 상호 이견이 있을 시는 공사감독자와 협의하여 현장여건에 따른 최적의 방법을 강구하여 보수하여야 한다.

나. 계약상대자는“작업계획서”를 작성하여 공사전일 15:00 까지 해당보선분소에 제출하고 대구도시철도공사의 승인을 득하여야 한다.

다. 현장대리인(작업책임자)은 작업종료 후 “작업일보”를 작성하여 감독자에게 제출하여 보고한다.

라. 본 공사기간 중 작업원의 출입은 공사감독자와 협의 후 승인을 얻어 출입하여야 하며, 작업종료 후 반드시 공사감독자에게 통보

하여야 한다.

마. 계약상대자는 계약수량에 대하여 감독자의 요구시 공사착수 전 작업물량, 시공계획, 공사장비 등에 대한 시공계획서를 제출하여야

한다.

바. 계약상대자는 작업원에게 사전에 업무를 분담하고 작업방법 등을 교육하여야 하며, 각종 장비는 반드시 예비품을 확보하여 작업 중           고장으로 인한 작업 지연 사례가 없도록 하여야 한다.

사. 계약상대자는 공사현장내의 자재, 공구 등 작업장 정리정돈을 철저히 하여 민원이 발생하지 않도록 한다.

아. 현장작업원은 항시 안전장구를 착용․휴대하여야 하고 안전을 저해하는 행위를 하여서는 안되며, 위반행위에 대해 공사감독자의 지시

(위반자 퇴출, 작업중지)가 있을 시 반드시 이에 따라야 한다.

자. 철도안전운행관리자는 관제의 진․출입 승인, 작업자 작업적합성검사, 안전시설 점검 등을 시행하여 운행안전관리업무일지에 작성 후

감독자에게 제출한다.

2. 시공시 준수사항

가. 계약상대자는 공사착수 전에 안전관리계획서를 제출하여 공사감독자의 확인을 받아 계획대로 시행될 수 있도록 하여야 한다.

나. 본 공사에 소요되는 방진상자 및 방진패드는 지급자재를 사용하고, 발생품은 감독자가 지정하는 장소에 정리∙보관하여야 한다.

다. 자재상차 작업 시 지게차(2.0ton 이상)를 사용하여 모터카 트로리에 상차한다.

라. 본 공사 시행 중 각종 체결구 해체시에는 재료의 분실 및 훼손이 발생 되지 않도록 유의하여야 하며, 체결시에는 견고하게 체결하여

이완 및 탈락이 없도록 하여야 한다.

마. 방진재 교환

1) 방진재 교환은 공사구간 내 좌․우측 레일 콘크리트 침목을 대상으로 한다.

2) 작업 전 일반구간, 체감구간, 이중구간을 정확히 구분하여 방진패드를 배치한다.

※ 체감구간은 침목 6정당 1㎜ 체감

3) 작업 시․종점 5m의 체결구를 해체하고, 반드시 2개의 유압작키를 사용하여 내외측 침목을 도상면에서 8~10㎝정도 동시에 들어 올린다.

가) 작키 사용 시 내외측 레일을 동일한 위치 및 속도로 작업하며 곡선 외측은 바깥쪽, 내측은 안쪽에서 사용하고

곡선 내측 가드레일 설치구간의 경우 바깥쪽에서 사용한다. 이때 작키 기울기를 고려하여 받침쇠로 고정한다.

나) 레일 인상 시 내측 가드레일이 절손되지 않도록 주의하며 절손 시 용접작업으로 원상복원 하도록 한다.

4) 가드레일 구간은 손, 발끼임 등 안전사고에 주의해서 작업하여야 한다.

5) 노후 방진상자 제거 침목자리는 청소기 등을 이용하여 이물질을 제거한다.

가) 노후 방진상자 제거 시, 긴 일자 드라이버 또는 해라를 사용하며, 침목하면에 절대 손이 들어가서는 안된다.

6) 신규 방진상자는 소프트 끈으로 침목(좌,우)과 결속하며, 침목하강 시 도상면의 마찰에 의한 파손이 발생되지 않도록 주의하여

침목자리에 정확하게 앉힌 다음 소프트 끈을 제거한다.

7) 방진상자 및 방진패드 교체를 완료한 후 해체된 체결구를 체결한다.

가) 절연블럭 체결 시, 체결전과 동일한 위치에 체결한다.

8) 발생된 노후 방진상자, 방진패드 및 발생되는 부산물은 공사감독자가 지정하는 위치에 운반 및 정리하며 공사현장 주변청소를

실시한다.

바. 검사

1) 방진상자 교환 후 5m 간격으로 인력검측을 실시하고 결과를 현장에서 공사감독자의 확인검사를 받아야 하며,

인력검측치는 우리공사에서 정한 유지기준 범위 내에 들어야 한다. 또한, 공사감독자가 필요하다고 판단된 공종도 이와 동일하게

시행할 수 있으며 상세한 사항에 대하여는 공사감독자의 지시에 따른다.

※ 본선 유지기준 범위 : 궤간(증10㎜,감3㎜) 수평(±9㎜), 틀림량은 캔트량, 슬랙량 및 레일마모의 편마모량을 감한다.

3. 안전관리

가. 본 공사 시행시 도시철도 선로구간내 보수작업 시행절차에 의거 작업계획서를 제출하여 우리공사에 승인을 받아 시행하고, 작업              시행개소 50m전․후방에 반드시 경광등을 설치하여야 하며, 모터카 운행 등에 대한 안전감시원을 배치하여야 한다.

나. 현장대리인은 매일 일일안전교육(안전장구류 착용 등)을 시행하여야 하고 공사감독자의 지시에 의거 터널내 출입을 하여야 한다.

다. 본 공사는 야간의 짧은 시간내에 시공하여야 하고 중량물을 취급하는 공사이므로 작업원의 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

라. 작업시 기설치되어 있는 각종 전선에 주의하여 감전사고가 발생치 않도록 주의하여야 하며, 전기는 공사감독자 확인하에 지하철내

전기를 사용하며 전선은 모터카 및 작업에 지장이 없도록 하여야 한다.(인증 및 차단기가 부착된 제품 사용)

마. 터널내에는 공사재료 외 인화물질을 반입하여서는 안되며, 인화물질을 사용하고자 할 때에는 공사감독자의 승인을 받아 특별관리             하여야 한다.

바. 안전감시원은 작업장 전후방에서 열차, 모터카 등을 감시하며, 안전감시원 및 안전책임자는 호루라기를 휴대하여 위급 상황시 즉시

신호하여 대비할 수 있도록 하여야 한다.

사. 공사기간중 발생되는 모든 안전사고에 대한 민사, 형사상 책임은 전적으로 계약상대자가 부담한다.

아. 시설물 훼손사고 발생이 우려되는 경우에는 피해를 미연에 방지할 수 있도록 사전 조치방안을 강구하여야 한다.

자. 공사현장의 장비, 공기구 등은 반대선 모터카 통행에 지장이 되지 않도록 조치한다.

차. 작업 종료후 자재, 장비 등 현장철수 및 지장물 여부 확인하여 영업열차운행에 지장이 없도록 하여야 한다.